**1. GENERAL**

|  |  |
| --- | --- |
| **Denominación** | OPERADOR DE PRODUCCION |
| **Departamento** | PRODUCCION |
| **Localización** | Fábrica ASN, Fraga |
| **Supervisor** | Jefe de turno |

**2. FUNCIONES**

|  |
| --- |
| * Control de las granuladoras y extruder. * Control sobre el destino de productos granulados y extrusionados. * Muestreos de calidad ( durabilidad) del granulo en su fabricación y humedad de los extrusionados. * Mantenimiento y limpieza de las granuladoras y extruder así como de las rutas de granulación-extrusión( acondicionadores, prensas, enfriadores zarandas). * Control sobre el ensacado de productos, rutas, colocador, cosedora, paletizador, enfardador. * Asegurarse de que cada producto se ensaca y etiqueta correctamente, saco adecuado, lote y fecha caducidad requerida. * Recoger muestra y etiquetarla de todos los lotes ensacados, siendo esta muestra representativa de acuerdo a los requerimientos de calidad. * Preparación y adición a mezclas de las premezclas medicamentosas o aditivos en baja inclusión de acuerdo con lo requerido. * Tomar muestra y supervisar organolépticamente la calidad de las materias primas a granel recepcionadas fuera de horas. * Disponibilidad para trabajar en cualquier otro puesto de la fábrica cuando le sea requerido. * Rellenar silos de macro y micro adición. * Cumplir con todos los aspectos de seguridad e higiene que se requieren en el trabajo * Mantener limpia y en orden su área de trabajo. |

**3. REQUISITOS MÍNIMOS**

|  |  |
| --- | --- |
| **Educación** | Estudios primarios |
| **Actividades de Capacitación** |  |
| **Experiencia Profesional** | NO |

**4. REQUERIMIENTOS DE EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL**

|  |
| --- |
| Zapatos de protección, ropa alta visibilidad y los especificados en cada tarea específica que se realice |